Параметр I увеличить значение (2 или 3)  
  
Описание кода переключения между соплами (PRO250): I - длина продавки, S - скорость продавки, R - длина ретракшна, P - скорость ретракшна